|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL EQUIPO:** | Mezcladora de paletas horizontal | | |
| **MODELO:** | 2013 | **CAPACIDAD:** | 500 kilogramos |
| **MARCA:** | Sandherz |
| **SERIAL:** | 912399914 | **FECHA DE COMPRA:** | 11/12/13 |
| **CUENTADANTE:** | Cesar Augusto Arce | **UBICACIÓN:** | Unidad Servicio Tecnológico Planta de Concentrados |
| **COD DE INVENTARIO** | 912399914 | **CANTIDAD:** | 1 |
| **FUNCIÓN Y USOS**: Equipo utilizado para la mezcla de materias primas e insumos utilizados en alimentación animal, con capacidad de 500 kilogramos, logra un homogenizado por sus paletas ubicadas de tal forma que puedan generar un producto homogéneo en sus partículas para su posterio peletizacion | | | |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**   * Capacidad de 500 kilogramos * Eje en tubo de 6” calibre 80 * Ejes de acero 4340 con espigos de 3” * Chumaceras de 3” tipo SN * Cinta en platina 3”x3/8” y 2”x3/8” * Compuerta de descargue * Estructura de soporte de 1 metro de altura * Transmisión por piñones y cadena paso 100 * Tapas en lamina de ¼ HR * Motor reductor de 15 HP de 90 rpm | | | |
| **CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL USO:**   * Verificación de fluido eléctrico * Revisión de objetos extraño dentro del equipo * Cierre de compuerta de descargue * Palanca de descargue sellada | | | |
| **VERIFICACIÓN Y/O CALIBRACIÓN (INCLUYE FRECUENCIA):**  **Verificación:** Se realiza en cada uso previa producción y postproducción.  **Calibración:** Trimestral | | | |
| **INSTRUCCIONES DE USO**   * Encendido de taco principal de la caja eléctrica * Encendido del taco de la mezcladora * Accionamiento del interruptor de seguridad de la caja eléctrica * Accionamiento del interruptor de la caja eléctrica de la mezcladora * Vertimiento del material a homogenizar | | | |
| **CONDICIONES DEL EQUIPO DESPUÉS DEL USO** | | | |
| **MANTENIMIENTO (ACTIVIDADES SEGÚN SU FRECUENCIA)** | | | |
| **LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN** (REMITIRSE AL PROCEDIMIENTO GENERAL O ESPECIFICO SEGÚN EL CASO) | | | |
| **CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO** | | | |